**Основные технико-экономические показатели**

| **№****п./п.** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Состояние****на 01.01.2021 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Территория МО ««Слудка» сельское поселение»** |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 55223,59 |
| % | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - сельхоз назначения | га | 3784,17 |
| % | 6,85 |
|  | - населенных пунктов | га | 321,90 |
| % | 0,58 |
|  | - лесного фонда | га | 50826,00 |
| % | 92,04 |
|  | - водного фонда | га | 291,52 |
| % | 0,53 |
| 1.2 | Жилая зона | га | 82,57 |
| % от общей площади земель в установленных границах поселения  | 0,15 |
| 1.3 | Зона общественно-деловой и коммерческой активности | га | 3,19 |
| % | 0,003 |
| 1.4 | Зона промышленности и инженерной инфраструктуры | га | 4,98 |
| % | 0,01 |
| 1.5 | Рекреационная зона | га | 124,24 |
| % | 0,22 |
| 1.6 | 3она специального назначения | га | 4,46 |
| % | 0,008 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 49,88 |
| % | 0,09 |
| **2** | **ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА** |  |  |
| **2.1** | **Объекты учебно-образовательного назначения** |  |  |
| 2.1.1 | Общеобразовательная школа | объект  | 1 |
| **2.2** | **Объекты здравоохранения** |  |  |
| 2.2.1 | ФАП | Объект (посещ./смену)  | 1(30) |
| **2.3** | **Объекты культурно-досугового назначения** |  |  |
| 2.3.1 | Общественный центр(клуб) | объект (мест) | 1(100) |
| 2.3.2 | Общественный центр(библиотека) | объект (тыс. ед. хранения) | 1(10) |
| **2.4** | **Объекты административно-делового назначения** |  |  |
| 2.4.1 | Администрация | объект | 1 |
| **3** | **ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |
| 3.1 | Протяженность основных улиц и дорог - всегов том числе: | км | 14,65 |
|  | - главных улиц | км | 8,60 |
|  | - внутриквартальные проезды | км | 6,05 |
| **4** | **ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |
| **4.1** | **Водоснабжение** |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление – всего,в том числе: | куб. м./в сутки | 5,62 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | 5,62 |
| 4.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | 388,80 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | 388,80 |
| 4.1.3 | Среднесуточное водопотреблениена 1 человека | л./в сутки на чел. | 144,80 |
|  | в том числена хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 144,80 |
| 4.1.4 | Протяженность сетей | км | 2,193 |
| **4.2** | **Пожаротушение** |  |  |
| 4.2.1 | Количество пожарных резервуаров | единиц | 20 |
| **4.3** | **Водоотведение** |  |  |
| 4.3.3 | Протяженность сетей | км | 2,00 |
| **4.4** | **Электроснабжение** |  |  |
| 4.4.1 | Электропотребление | кВт\*ч/год | 803224 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | на производственные нужды | кВт | 392780 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | кВт | 410444 |
| 4.4.2 | Протяженность сетей всего | км | 56,40 |
|  | в том числе: 10 кВ | км | 56,40 |
| 4.4.3 | Количество ТП на территории сельского поселения | единиц | 11 |